|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ действия п/п** | **Обозначение задачи** | **Картинка** | **Рекомендации к выполнению действия** |
| 1 | Снятие оболочки |  | Отрезать конец кабеля, снять оболочку кабеля при помощи стриппера. Достаточной длиной для срезания будет полпальца. |
| 2 | Расположение жил |  | Используя лезвие кримпера, аккуратно обрезать жилы до необходимой длины. Затем выровнять их в один ряд, при этом соблюдая цветовую последовательность. Необходимо разложить провода по цветам в соответствии со стандартом T568B. |
| 3 | Вставка жил | Коннектор RJ-45 (8p8c) cat.5e со сквозным отверстием EZNetko plug (8h8c) cat.5e неэкранированный в Интернет-магазине коммуникаций Сервисшоп с доставкой по Хабаровску недорого. | В соответствии с выбранной схемой, вставить жилы в коннектор RJ45. Изоляционная оболочка должна обязательно оказаться внутри корпуса. Если это не так — вытащить жилы и укоротить их. Необходимо проверить, чтобы все жилы уперлись в начало коннектора. |
| 4 | Обжим |  | Коннектор RJ45, с расположенными в нём жилами, вставить в гнездо кримпера до щелчка, затем плотно сжать основные ручки инструмента до щелчка. |
| 5 | Проверка |  | При помощи кабельного тестера проверить работоспособность полученного кабеля. |